2.pielikums

„Mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Lībiešu saieta namam Kolkā”

iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/31

**Tehniskā specifikācija**

**MĒBEĻU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA**

Mēbeļu krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju.

**Mēbelēm jābūt sakomplektētām un uzstādītām pasūtītāja norādītā vietā 1 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas**.

**Prasības materiāliem no drošības viedokļa**

Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

* bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;
* halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;
* gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

**MĒBELES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Transformējams molberts ar plāksni** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Transformējams molberts ar plāksni** izstāžu zālei |
| *2.* | Skaits | 2 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 1900 ± 50 mm; plāksnes izmēri vismaz 420 x 594 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Koks |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Eļļots koks |
| *7.* | Mēbeles skice\* | http://app.idea.az/api/images/4451-R1.jpg |
| *8.* | Atbilstība drošības prasībām | Kājas apstrādātas pret slīdi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Stūra dīvāns** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Stūra dīvāns** tūrisma informācijas centrā |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 850 mm; platums 1400 ±100 mm; garums 2200 ±200mm; Sēdekļa augstums 430 ±10 mm  Labās puses stūris |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Koka karkass, auduma apšuvums. Audums nodilumizturīgs. Roku balsti – ādas aizvietotājs; muguras balsti - spilveni |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares toņi | Pelēks un melns |
| *7.* | Mēbeles skice\* |  |
| *8.* | Atbilstība drošības prasībām | Atbilstoši Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) standartiem vai ekvivalents. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Biroja darba galds darba** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Biroja darba galds darba** kabinetiem nr. 3, 10 un 11 |
| *2.* | Skaits | 6 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 740 mm; platums 800 ±50 mm; garums 1600 ±100 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Virsma: 25 - 35 mm bieza laminēta kokskaidu plātne ar 2mm biezu ABS malas apdari |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Nerūsējošā tērauda rāmis |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Virsmas un malu apdares tonis RAL 7005 |
| *7.* | Mēbeles skice\* |  |
| *8.* | Atbilstība drošības prasībām | Galda mehāniskā izturība atbilst standarta LVS EN 527-2:2017 prasībām vai ekvivalents. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm** | | | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | | **Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm**, uz riteņiem darba kabinetiem un darba vietai tūrisma informācijas centrā | |
| *2.* | Skaits | | 8 | |
| *3.* | Gabarītu izmēri | | Augstums 600 ±50 mm; platums 450 ±50 mm; dziļums 600 ±50 mm | |
| *4.* | Izmantotie materiāli | | MDF plātnes; Virsmas biezums 25 mm | |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | | Nerūsējošā tērauda rokturi; vismaz viena atvilktne slēdzama  Lodīšu atvilktņu vadotnes ar 80 % atvilktnes atvērumu. Atvilktņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074 prasībām. | |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | | Mēbeles krāsa RAL 7005 | |
| *7.* | Mēbeles skice\* | |  | |
| *8.* | Atbilstība drošības prasībām | | Atvilktņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074:2004 prasībām vai ekvivalents | |
| **5.** | | **Biroja krēsls** | | |
| *1.* | | Mēbeļu tips un pielietojums | | **Biroja krēsls** MILTON vai ekvivalents |
| *2.* | | Skaits | | 6 |
| *3.* | | Gabarītu izmēri  *Pieļaujamās izmaiņas +/- 50mm* | | Sēdekļa augstums 470-580 mm;  Sēdekļa dziļums 470 mm  Sēdekļa platums 490 mm  Atzveltnes augstums 570 mm  Maksimāli pieļaujamais svars 110 kg |
| *4.* | | Izmantotie materiāli | | Sēdekļa materiāls - auduma  Atzveltnes materiāls - auduma |
| *5.* | | Izmantotā furnitūra | | Speciālu prasību nav |
| *6.* | | Izmantotie apdares materiāli | | Sēdekļa krāsa melna; atzveltnes krāsa zaļa (zaļais tonis tāds pats kā darba vietu atdalošajam panelim, toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | | Mēbeles skice | |  |
| *8.* | | Atbilstība drošības prasībām | | Biroja darba krēsls atbilst standarta LVS EN 1335-2:2009 drošuma prasībām vai ekvivalents |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Konferenču krēsls ar atzveltni** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Konferenču krēsls ar atzveltni** Brooks vai ekvivalentskonferenču zālei, darba kabinetam nr. 3, 11. un virtuvei. Uzglabājami sakrautā veidā. |
| *2.* | Skaits | 65 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Sēdekļa augstums: 460 mm  Sēdekļa dziļums: 420 mm  Sēdekļa platums: 390 mm  *Pieļaujamās izmaiņas +/- 50mm* |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Statīva materiāls: Tērauda  Sēdekļa materiāls: Auduma |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Statīva krāsa: Pelēka  Sēdekļa krāsa: Tumši pelēka |
| *7.* | Mēbeles skice | Konferenču krēsli Moncton, 4 gb. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Konferenču galds ar nolokāmām kājām** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Konferenču galds ar nolokāmām kājām** konferenču zālei**.**  Viegli saliekams galds, iespējams salikt vienu uz otra |
| *2.* | Skaits | 6 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 725 - 740 mm; platums 1700-1800 mm; dziļums 800-810 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Galda virsma laminēta skaidu plātne vai ekvivalents 22 – 25 mm; Galda virsma aplīmēta ar baltu 2mm ABS maliņu |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Stabilas un viegli nolokāmas kājas |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Galda virsma balta |
| *7.* | Mēbeles skice\* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.** | **Saimniecības skapis** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Saimniecības skapis** noliktavai  Vienā pusē nodalījums ar plauktiem, otrā pusē nodalījums slotām un spaiņiem |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 1800 mm; platums 500 ±10 mm; garums 800 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Metināts skapja korpuss, kas izgatavots no tērauda loksnēm. Skapja aizmugurējā sienā iestrādātas ventilācijas atveres. |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsots balts |
| *7.* | Mēbeles skice\* | cityoffice_MetalaMebeles_Apkopeju_skapji_modeli_SMD62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **Izvelkams pārtinamais galds** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Izvelkams pārtinamais galds** tualetei ar matracīti |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Dziļums: 680 ±50 mm  Augstums: 793 ±50 mm  Platums: 229 ±50 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Koks vai laminēta kokskaidu plātne |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Stiprināms pie sienas |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsots balts |
| *7.* | Mēbeles skice\* | https://www.furni.lv/image/cache/catalog/Bernistaba/Gultas/TROLL/wall-875x1000.jpg |

VIRTUVE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.** | **Virtuves galds** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Virtuves galds** |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Augstums 730 – 750 mm  Platums 700 - 750 mm  Garums 1100 - 1200 mm |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents + koks |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsots balts |
| *7.* | Mēbeles skice\* | http://www.mnmebeles.lv/images/products/virtuves-mebeles/galdi/virtuves-galds-combo/th/700x700_6/541f36b586e2344dc2e81fb46c6bc2fe.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | **Grīdas skapis ar 4 atvilktnēm** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Grīdas skapis ar 4 atvilktnēm** virtuvei  Augšējā atvilktne aprīkota ar galda piederumu ieliktni |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 600 mm; dziļums 580 mm; augstums kopā ar virtuves virsmu: 900 mm. Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās cepeškrāsns rokturu stilu.  Atvilktnēm rullīšu vadotnes. Metāla furnitūra |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | GrÄ«das skapis ar 4 Uniset atvilknÄm 600mm, GrÄ«das skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.** | **Grīdas skapis izlietnei ar 2 veramām durtiņām** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Grīdas skapis izlietnei ar 2 veramām durtiņām** virtuvei |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 800 mm; dziļums 580 mm; augstums kopā ar virtuves virsmu: 900 mm. Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās cepeškrāsns rokturu stilu |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | GrÄ«das skapis izlietnei 800mm, GrÄ«das skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Grīdas skapis ar plauktu** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Grīdas skapis ar plauktu** virtuvei |
| *2.* | Skaits | 2 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 600 mm; dziļums 580 mm; augstums kopā ar virtuves virsmu: 900 mm, Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās plīts rokturu stilu |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | GrÄ«das skapis izlietnei 600mm, GrÄ«das skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **Virtuves grīdas skapis iebūvējamai cepeškrāsnij** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Virtuves grīdas skapis iebūvējamai cepeškrāsnij** ar 1 atvilktni |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 600 mm; dziļums 580 mm; augstums kopā ar virtuves virsmu: 900 mm, Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās plīts rokturu stilu  Rullīšu vadotne atvilktnei |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | https://www.virtuves.lv/img/items/0/a6u_oak_sedan.jpg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15.** | **Sienas skapis ar 3 plauktiem** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Sienas skapis ar 3 plauktiem** maināmā augstumāvirtuvei |
| *2.* | Skaits | 3 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 1000 mm; dziļums 336 mm; augstums 988 mm; Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās plīts rokturu stilu |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | Sienas skapis (988x1000x336mm), Sienas skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.** | **Sienas skapis ap tvaika nosūcēju** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Sienas skapis ap tvaika nosūcēju** virtuvei |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Platums 500 mm; dziļums 336 mm; augstums 988 mm, Izmērus precizēt objektā. |
| *4.* | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās plīts rokturu stilu |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| *7.* | Mēbeles skice\* | Sienas skapis iebÅ«vÄjamam nosÅ«cÄjam (845x600x130mm), Sienas skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **Sienas skapis ar 3 plauktiem** | |
| 1. | Mēbeļu tips un pielietojums | **Sienas skapis ar 3 plauktiem** maināmā augstumāvirtuvei |
| 2. | Skaits | 2 |
| 3. | Gabarītu izmēri | Platums 400 mm; dziļums 336 mm; augstums 988 mm, Izmērus precizēt objektā. |
| 4. | Izmantotie materiāli | MDF plātnes vai ekvivalents |
| 5. | Izmantotā furnitūra | Metāla furnitūra. Nerūsējošā tērauda rokturus saskaņot ar elektriskās plīts rokturu stilu |
| 6. | Izmantotie apdares materiāli | Krāsota fasāde pelēkā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju) |
| 7. | Mēbeles skice\* | Sienas skapis (988x400x336mm), Sienas skapÄ«Å¡i |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71.** | **Virtuves darba virsma** | |
| *1.* | Mēbeļu tips un pielietojums | **Virtuves darba virsma** |
| *2.* | Skaits | 1 |
| *3.* | Gabarītu izmēri | Dziļums 600 mm; garums 4300 mm; augstums vismaz 35 mm, Izmērus precizēt objektā, paredzēt vietu indukcijas plīts virsmai |
| *4.* | Izmantotie materiāli | Laminēts MDF vai ekvivalents , tipu saskaņot ar pasūtītāju |
| *5.* | Izmantotā furnitūra | Speciālu prasību nav |
| *6.* | Izmantotie apdares materiāli | Darba virsma pulēta, white andromeda, saskaņot ar pasūtītāju |
| *7.* | Skice\* | Virtuves darba virsma White Andromeda K217 GG |